**Технический райдер группы «Так не бывает»\***

1. Акустические системы адекватной мощности для озвучивания помещения или открытой площадки с эквалайзером
2. Два радио микрофона + один микрофонный (XLR) вход на сцене.
3. Возможность подключить клавиши на сцене – стереопара ¼” jack
4. Помимо возможности для подключения вышеуказанного оборудования, на микшерном пульте должны быть:

* Два линейных (¼” jack) входа
* Обязательно фантомное питание
* 1 параметрический эквалайзер на каждый микрофонный канал (минимум)
* 1 AUX для мониторов

1. Две микрофонные стойки
2. Одна клавишная стойка
3. Сценические мониторы 1 линия с эквалайзером (если помещение небольшое этот пункт можно пропустить, ***обсуждается индивидуально***).

\* *Возможна аренда звукового и/или светового оборудования коллектива, услуги ди-джея (****оговаривается отдельно****).*

**Технические вопросы: +7** 916 681-00-75 – Игорь